(module XTAL_ABS07-32.768KHZ-T (layer F.Cu) (tedit 635C245E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.018 -1.8564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABS07-32.768KHZ-T (at 6.8908 1.8564 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 0.0) (size 1.1 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.25 0.0) (size 1.1 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)