(module XTAL_CM7V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-100PPM-TB-QC (layer F.Cu) (tedit 647D93DE)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.032 -1.8064) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_CM7V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-100PPM-TB-QC (at 15.4752 1.8064) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
