(module XTAL_ECS-.327-9-34RR-TR (layer F.Cu) (tedit 68E7C806)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.5525475 -1.6476105 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ECS-.327-9-34RR-TR (at 2.9590805 1.6295465 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.25 0.0) (size 1.1 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.25 0.0) (size 1.1 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)