(module XTAL_ECS-120-18-33-JGN-TR3 (layer F.Cu) (tedit 68E7C0C0)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.527085 -2.109127 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ECS-120-18-33-JGN-TR3 (at 5.882249 2.0978635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.15 0.9) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.15 0.9) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.15 -0.9) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.15 -0.9) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)