(module XTAL_ECS-250-18-23A-EN-TR (layer F.Cu) (tedit 6968ABC6)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.2211 -2.663154 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ECS-250-18-23A-EN-TR (at 6.9249275 2.5991925 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 0.0) (size 1.9 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.25 0.0) (size 1.9 2.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)