(module XTAL_ECS-320-10-37B-CKY-TR (layer F.Cu) (tedit 65DCED60)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0240475 -1.7078435 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ECS-320-10-37B-CKY-TR (at 6.425986 1.695514 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.675 0.525) (size 0.85 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.675 0.525) (size 0.85 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.675 -0.525) (size 0.85 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.675 -0.525) (size 0.85 0.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)