(module XTAL_FA-238_32.0000MB30V-K (layer F.Cu) (tedit 696A5C40)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.525 -2.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_FA-238_32.0000MB30V-K (at 14.86 2.885 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 -1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.8 1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 -1.1) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)