(module easyeda2kicad:CONN-TH_7P-P5.00_XY2500V-A-5.00-7P (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_7P-P5.00_XY2500V-A-5.00-7P (at 0 3.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 7 thru_hole circle (at 15.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 6 thru_hole circle (at 10.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 5 thru_hole circle (at 5.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 4 thru_hole circle (at 0.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 3 thru_hole circle (at -5.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at -10.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 1 thru_hole rect (at -15.00 -0.50 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/XY2500V-A-5.00-7P/XY2500V-A-5.00-7P.3dshapes/CONN-TH_7P-P5.00_XY2500V-A-5.00-7P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.200 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)