(module easyeda2kicad:MULTIWATT-15_L19.6-W5.0-P1.27-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MULTIWATT-15_L19.6-W5.0-P1.27-L (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 15 thru_hole circle (at 8.89 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 14 thru_hole circle (at 7.62 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 13 thru_hole circle (at 6.35 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 12 thru_hole circle (at 5.08 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 11 thru_hole circle (at 3.81 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 9 thru_hole circle (at 1.27 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 8 thru_hole circle (at 0.00 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 5 thru_hole circle (at -3.81 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at -5.08 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at -6.35 2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -2.54 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 1 thru_hole rect (at -8.89 2.54 0.00) (size 2.00 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/XZ298N/XZ298N.3dshapes/MULTIWATT-15_L19.6-W5.0-P1.27-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 2.150 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)