(module easyeda2kicad:V-DFN3333-8_L3.3-W3.3-P0.65-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.63) (layer F.SilkS))
	(fp_text value V-DFN3333-8_L3.3-W3.3-P0.65-BL (at 0 5.63) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.97 1.63 180.00) (size 0.42 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.32 1.63 180.00) (size 0.42 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.32 1.63 180.00) (size 0.42 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.97 1.63 180.00) (size 0.42 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.97 -1.63 180.00) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.32 -1.63 180.00) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.32 -1.63 180.00) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.97 -1.63 180.00) (size 0.42 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -0.48 180.00) (size 2.37 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/YJQ62G06A/YJQ62G06A.3dshapes/V-DFN3333-8_L3.3-W3.3-H0.8-P0.65-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.020 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)