(module easyeda2kicad:MICRO-USB-TH_YTC-MC5T-43 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-TH_YTC-MC5T-43 (at 0 4.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -1.30 -0.50 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -0.65 0.50 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -0.00 -0.50 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 0.65 0.50 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 1.30 -0.50 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at 3.59 -0.28 0.00) (size 1.00 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.3500100000000002))
	(pad 7 thru_hole oval (at -3.59 -0.28 0.00) (size 1.00 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.3500100000000002))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/YTC-MC5T-43/YTC-MC5T-43.3dshapes/MICRO-USB-TH_YTC-MC5T-43.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.280 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)