(module "ZPA47560311AR" (layer F.Cu)
  (descr "ZPA4756-0311A-R-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ZPA47560311AR" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.125 -0.4 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.125 0.4 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.400 1.125 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.400 1.125 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.125 0.4 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.125 -0.4 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.400 -1.125 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.400 -1.125 90) (size 0.500 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ZPA4756-0311A-R.stp
    (at (xyz 0 0 0.083464562423586))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
