(module easyeda2kicad:MICRO-USB_SMD_ZX80-B-5SA-30 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.58) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB_SMD_ZX80-B-5SA-30 (at 0 5.58) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.30 1.58 0.00) (size 0.40 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.65 1.58 0.00) (size 0.40 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 1.58 0.00) (size 0.40 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 1.58 0.00) (size 0.40 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.30 1.58 0.00) (size 0.40 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 thru_hole oval (at 3.33 1.58 0.00) (size 1.30 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.7999964))
	(pad 7 thru_hole oval (at -3.33 1.58 0.00) (size 1.30 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.7999964))
	(pad 8 thru_hole oval (at -3.33 -1.58 0.00) (size 1.20 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5000224))
	(pad 9 thru_hole oval (at 3.33 -1.58 0.00) (size 1.20 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.5999987999999999 1.5000224))
	(pad "" thru_hole circle (at -8.28 -0.59) (size 2.20 2.20) (drill 2.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 8.28 -0.59) (size 2.20 2.20) (drill 2.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ZX80-B-5SA(30)/ZX80-B-5SA(30).3dshapes/MICRO-USB_SMD_ZX80-B-5SA-30.wrl"
		(offset (xyz -0.020 0.540 1.200))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)