(module SOIC-14_3.9x8.7mm_Pitch1.27mm (layer F.Cu) (tedit 590C3D7F)
  (descr "14-Lead Plastic Small Outline (SL) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
  (tags "SOIC 1.27")
  (attr smd)
  (fp_text reference Boom (at 0 -0.6) (layer F.Fab))
  (fp_text value Hello (at 0 1) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 -3.81) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.7 -2.54) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.7 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.7 0) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.7 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.7 2.54) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.7 3.81) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.7 3.81) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.7 2.54) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.7 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.7 0) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.7 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.7 -2.54) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.7 -3.81) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_SOIC/SOIC-14_3.9x8.7mm_Pitch1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
