(module BME680 (layer F.Cu) (tedit 639375DD)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2606) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.199098 -1.2 90) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.199098 1.2 90) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.399999 1.199098) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.399999 1.199098) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.199098 1.2 90) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.199098 -1.2 90) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.399999 -1.199098) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.399999 -1.199098) (size 0.4318 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
