(module nRF24L01_Breakout (layer F.Cu) (tedit 5A056C61)
  (descr "nRF24L01 breakout board")
  (tags "nRF24L01 adapter breakout")
  (fp_text reference REF** (at 0 -3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value nRF24L01_Breakout (at 13 5) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 12.5 2.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD6_3DMODEL_DIR}/RF_Module.3dshapes/nRF24L01_Breakout.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
