(module SI7370DP-T1-E3 (layer F.Cu) (tedit 62E409C7)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5814) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.1016 -0.0254) (layer F.SilkS))
  (pad 9 smd rect (at 0.3302 0) (size 4.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.7694 -1.905) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.7694 -0.635) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.7694 0.635) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.7694 1.905) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.7694 1.905) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.7694 0.635) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.7694 -0.635) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.7694 -1.905) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
