(module CSD25404Q3 (layer F.Cu) (tedit 62FDFC57)
  (fp_text reference REF** (at 0.00508 -2.45364) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.0254 -0.03556) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.435003 -0.974999 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.435001 -0.325001 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.435001 0.325001 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.435003 0.974999 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.435003 0.974999 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.435001 0.325001 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.435001 -0.325001 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.435003 -0.974999 90) (size 0.499999 0.629999) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.32512 0 90) (size 3 2) (layers F.Cu F.Mask))
)
