(module HRO_TYPE-C-31-M-12 (layer F.Cu) (tedit 62B1BBD9)
  (fp_text reference REF** (at 0.0254 -6.8072) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.0254 0.0508) (layer F.Fab))
  (pad A1B12 smd rect (at -3.25 -5.095) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4B9 smd rect (at -2.45 -5.095) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.75 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.75 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.75 -5.095) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4A9 smd rect (at 2.45 -5.095) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1A12 smd rect (at 3.25 -5.095) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -4.18) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 -4.18) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.32 0) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.32 0) (size 1.05 2.1) (drill oval 0.65 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -2.89 -3.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 2.89 -3.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
