(module QFN50P500X500X90-33N (layer F.Cu) (tedit 62B0316D)
  (fp_text reference REF** (at -0.135 -4.105) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.0254 -0.0254) (layer F.Fab))
  (pad 9 smd roundrect (at -1.75 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.25 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.75 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.25 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.25 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.75 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.25 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.75 2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 25 smd roundrect (at 1.75 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 26 smd roundrect (at 1.25 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 27 smd roundrect (at 0.75 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 28 smd roundrect (at 0.25 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 29 smd roundrect (at -0.25 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 30 smd roundrect (at -0.75 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 31 smd roundrect (at -1.25 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 32 smd roundrect (at -1.75 -2.45) (size 0.27 0.81) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.45 -1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.45 -1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.45 -0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.45 -0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.45 0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.45 0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.45 1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 8 smd roundrect (at -2.45 1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 17 smd roundrect (at 2.45 1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 18 smd roundrect (at 2.45 1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 19 smd roundrect (at 2.45 0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 20 smd roundrect (at 2.45 0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 21 smd roundrect (at 2.45 -0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 22 smd roundrect (at 2.45 -0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.45 -1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.45 -1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 33 smd rect (at 0 0) (size 3.7 3.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 0 -0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 39 thru_hole circle (at 0.7 -0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 40 thru_hole circle (at 1.4 -0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 35 thru_hole circle (at 0.7 -1.4) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 37 thru_hole circle (at -0.7 -0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 34 thru_hole circle (at -0.7 -1.4) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 36 thru_hole circle (at -1.4 -0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 43 thru_hole circle (at -1.4 0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 44 thru_hole circle (at -0.7 0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 45 thru_hole circle (at 0 0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 46 thru_hole circle (at 0.7 0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 47 thru_hole circle (at 1.4 0.7) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 42 thru_hole circle (at 0.7 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 41 thru_hole circle (at -0.7 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 48 thru_hole circle (at -0.7 1.4) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 0.7 1.4) (size 0.5 0.5) (drill 0.4) (layers *.Cu))
)
