(module MSP430FR2433IRGER (layer F.Cu) (tedit 63404F6E)
  (fp_text reference REF** (at -0.00508 -3.07848) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.03048 -0.01016) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd oval (at -1.899999 -1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -1.899999 -0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -1.899999 -0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -1.899999 0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -1.899999 0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -1.899999 1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -1.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -0.750001 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -0.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 0.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 0.750001 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 1.25 1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 1.899999 1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 1.899999 0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 1.899999 0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 1.899999 -0.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at 1.899999 -0.750001 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at 1.899999 -1.25 90) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at 1.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at 0.750001 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at 0.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at -0.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at -0.750001 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at -1.25 -1.899999) (size 0.24 0.599999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 2.100001 2.100001) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 0.800001) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0.800001 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at -0.800001 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0 -0.800001) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
)
