(module SOT95P285X126-6N (layer F.Cu) (tedit 63568FFC)
  (descr SOT-23-6L)
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 -2.5654) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.0254 -0.01524) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.25 -0.95 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.25 0 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.25 0.95 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.25 0.95 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.25 0 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.25 -0.95 90) (size 0.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TTP223-BA6.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
