(module "JST_B4B-XH-A(LF)(SN)" (layer F.Cu) (tedit 6357F772)
  (fp_text reference REF** (at 0.00508 -3.62712) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.03048 0.00508) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.75 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.25 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.25 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.75 0.525) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
