(module ARDUINO_A000053 (layer F.Cu) (tedit 63655CBE)
  (fp_text reference REF** (at -5.715 -25.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.01016 0.01524) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -20.32) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -17.78) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.62 17.78) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.62 20.32) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 20.32) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 17.78) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 7.62 -15.24) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 7.62 -17.78) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 7.62 -20.32) (size 1.5748 1.5748) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -7.62 22.86) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 7.62 22.86) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -7.62 -22.86) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 7.62 -22.86) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
