(module SW_DS04-254-1L-06BK (layer F.Cu) (tedit 62A24C01)
  (fp_text reference REF** (at -0.125 -9.445) (layer F.SilkS))
  (fp_text value sw (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1A thru_hole rect (at -3.81 -6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1B thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2A thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2B thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3B thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3A thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4A thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4B thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5A thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5B thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6A thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6B thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
