(module SW_TL2203EE (layer F.Cu) (tedit 62ECE057)
  (fp_text reference REF** (at -0.0254 -3.9624) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -4.064 -0.0762) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2 2.25) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.25) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2 2.25) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2 -2.25) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2 -2.25) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
