(module STM32G031G8U6 (layer F.Cu) (tedit 6341357A)
  (fp_text reference REF** (at 0.02032 -3.27152) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.01016 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.0193 -1.5 90) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.9939 -1.000001 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.9939 -0.499999 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.9939 0 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.9939 0.499999 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.9939 1.000001 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.0193 1.5 90) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.5 2.0193) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -1.000001 1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.499999 1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.499999 1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.000001 1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.5 2.0193) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 2.0193 1.5 90) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.9939 1.000001 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.9939 0.499999 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.9939 0 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.9939 -0.499999 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.9939 -1.000001 90) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.0193 -1.5 90) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 1.5 -2.0193) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 1.000001 -1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 0.499999 -1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0 -1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -0.499999 -1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -1.000001 -1.9939) (size 0.1992 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -1.5 -2.0193) (size 0.1992 0.6604) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
