(module MSOP10 (layer F.Cu) (tedit 6344110D)
  (descr "<b>10-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]</b> (RM-10)<p>Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/35641221898805SSM2167_b.pdf<br>COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187BA")
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.1336) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -3.15976 -3.21056) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1131 -1 270) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.1131 -0.5 270) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.1131 0 270) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.1131 0.5 270) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.1131 1 270) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.1131 1 90) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.1131 0.5 90) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.1131 0 90) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.1131 -0.5 90) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.1131 -1 90) (size 0.25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
