(module MODULE_ARDUINO_MKR_ZERO (layer F.Cu) (tedit 63612175)
  (fp_text reference REF** (at -26.035 -14.605) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -14.605 14.605) (layer F.Fab))
  (pad J4_1 thru_hole rect (at -8.6152 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -28.5 10.25) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -28.5 -10.25) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 28.5 -10.25) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 28.5 10.25) (size 2.42 2.42) (drill 2.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_2 thru_hole circle (at -6.0752 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_3 thru_hole circle (at -3.5352 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_4 thru_hole circle (at -0.9952 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_5 thru_hole circle (at 1.5448 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_6 thru_hole circle (at 4.0848 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_7 thru_hole circle (at 6.6248 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_8 thru_hole circle (at 9.1648 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_9 thru_hole circle (at 11.7048 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_10 thru_hole circle (at 14.2448 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_11 thru_hole circle (at 16.7848 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_12 thru_hole circle (at 19.3248 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_13 thru_hole circle (at 21.8648 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J4_14 thru_hole circle (at 24.4048 10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_1 thru_hole rect (at 24.4048 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_2 thru_hole circle (at 21.8648 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_3 thru_hole circle (at 19.3248 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_4 thru_hole circle (at 16.7848 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_5 thru_hole circle (at 14.2448 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_6 thru_hole circle (at 11.7048 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_7 thru_hole circle (at 9.1648 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_8 thru_hole circle (at 6.6248 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_9 thru_hole circle (at 4.0848 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_10 thru_hole circle (at 1.5448 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_11 thru_hole circle (at -0.9952 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_12 thru_hole circle (at -3.5352 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_13 thru_hole circle (at -6.0752 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad J5_14 thru_hole circle (at -8.6152 -10.16) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
)
