(module INA219AIDCNR (layer F.Cu) (tedit 6346A2A9)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.17932) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -5.23748 -2.4892) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.1938 -0.974999) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.1938 -0.325001) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.1938 0.325001) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1938 0.974999) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.1938 0.974999) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.1938 0.325001) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.1938 -0.325001) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.1938 -0.974999) (size 1.3208 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
