(module ok (layer F.Cu) (tedit 6368AB0B)
  (descr "EA OLEDM204-LGA-2")
  (tags Display)
  (fp_text reference REF** (at 30.48 11.43) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 30.48 11.43) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 20.32) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 22.86) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 60.96 22.86) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 60.96 20.32) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 60.96 2.54) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 60.96 0) (size 1.337 1.337) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (model EA_OLEDM204-LGA.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
