(module CSD17308Q3T (layer F.Cu) (tedit 62FDD848)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.73304) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.00508 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.525001 -0.975002 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.525001 -0.325001 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.525001 0.324998 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.525001 0.974999 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.525001 0.974999 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.525001 0.325001 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.525001 -0.325001 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.525001 -0.974999 90) (size 0.439999 0.750001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.650001 0) (size 2.5 2.55) (layers F.Cu))
  (pad V thru_hole circle (at 0.225999 -0.974999) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 1.101999 -0.974999) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 1.101999 0.974999) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0.225999 0.974999) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0.663999 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at -0.212001 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 1.540002 0) (size 0.499999 0.499999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
)
