(module SI1563DH-T1-E3 (layer F.Cu) (tedit 62E3FE1D)
  (fp_text reference REF** (at 0.0254 -2.1844) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.0254 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -1.9812 -0.3556) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.11125 -0.649986) (size 0.8763 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.11125 0) (size 0.8763 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.11125 0.649986) (size 0.8763 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.11125 0.649986) (size 0.8763 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.11125 0) (size 0.8763 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.11125 -0.649986) (size 0.8763 0.3556) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
