(module STL6P3LLH6 (layer F.Cu) (tedit 62FF6A92)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.84988) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.13208 -0.18288) (layer F.SilkS))
  (pad 9 smd rect (at 0.4 0) (size 2.3 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.6002 -0.974999) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.6002 -0.325001) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.6002 0.325001) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.6002 0.974999) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.6002 0.974999) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.6002 0.325001) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.6002 -0.325001) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.6002 -0.974999) (size 0.9144 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
