(module ONSHORE_USB-A1VSB6 (layer F.Cu) (tedit 62F614D9)
  (fp_text reference REF** (at 0.01016 -0.00508) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.01016 0) (layer F.Fab))
  (pad S1 thru_hole circle (at -6.57 0) (size 3.346 3.346) (drill 2.33) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 6.57 0) (size 3.346 3.346) (drill 2.33) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 -3) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 -3) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.5 -3) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -3) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
)
