(module spdt_slide_switch_small_tayda (layer F.Cu) (tedit 623A5DED)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -1.85) (layer F.SilkS))
  (fp_text value slide_switch_1p2t_small_tayda_A-659 (at 0.5 1.85) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.95 0.1) (size 1.7 1.7) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.05 0.1) (size 1.7 1.7) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.05 0.1) (size 1.7 1.7) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole oval (at 5.95 0.15) (size 1.8 3) (drill oval 1 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole oval (at -5.85 0.15) (size 1.8 3) (drill oval 1 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3dmodels/spdt_slide_switch.step
    (offset (xyz 0 -1.6 -4))
    (scale (xyz 1.35 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${CUSTOM_LIBRARY}/spdt-slide-switch-eg1249-1.snapshot.4/EG1249.step
    (offset (xyz 0 -2 -4))
    (scale (xyz 1.4 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
