(module tht_rca_vertical (layer F.Cu) (tedit 623A5E3C)
  (descr "<b>DC POWER JACK</b><p>Source: DCJ0202.pdf")
  (fp_text reference rca (at -2.84404 -6.24388) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -1.67672 6.32154) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.15 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.15 0) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.6) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3dmodels/rca_vertical.step
    (offset (xyz 0 0 -5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 90 180))
  )
  (model ${CUSTOM_LIBRARY}/CUI_DEVICES_RCJ-024/CUI_DEVICES_RCJ-024.step
    (offset (xyz 0 -0.5 -6))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 90 0))
  )
)
