(module ublox_NEO (layer F.Cu) (tedit 5E9E8DCC)
  (descr "ublox NEO 6/7/8, (https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-8Q-NEO-M8-FW3_HardwareIntegrationManual_%28UBX-15029985%29_0.pdf)")
  (tags "GPS ublox NEO 6/7/8")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ublox_NEO (at 0 0.8) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 -0.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -6 -7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6 -5.9) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6 -4.8) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6 -3.7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6 -2.6) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6 -1.5) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -6 -0.4) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -6 2.6) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -6 3.7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -6 4.8) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6 5.9) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -6 7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 6 7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 6 5.9) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 6 4.8) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 6 3.7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 6 2.6) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 6 -0.4) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 6 -1.5) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 6 -2.6) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 6 -3.7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 6 -4.8) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 6 -5.9) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 6 -7) (size 1.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/RF_GPS.3dshapes/ublox_NEO.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
