(module usb-PCB (layer F.Cu) (tedit 621DB3EE)
  (attr virtual)
  (fp_text reference J2 (at -0.16 2.61) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value USB_A_PLUG (at 0.08 5.03) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 connect rect (at 1.3 -5.15) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -1.3 -5.15) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -3.81 -4.9) (size 1.9 8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 3.81 -4.9) (size 1.9 8) (layers F.Cu F.Mask))
)
