(module "0039301100" (layer F.Cu)
  (descr "0039301100-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -7.900 3.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -7.900 3.525) (layer F.Fab))
  (fp_text value "0039301100" (at -7.900 3.525) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.200 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.400 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.600 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -16.800 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -5.5) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -4.200 -5.5) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.400 -5.5) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -12.600 -5.5) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -16.800 -5.5) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -16.800 7.3) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 0.000 7.3) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 0039301100.stp
    (at (xyz -0.32913384475107 -0.54566927782194 -0.015748031730727))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
