(module "09185147904" (layer F.Cu)
  (descr "09185147904-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -7.620 0.535) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -7.620 0.535) (layer F.Fab))
  (fp_text value "09185147904" (at -7.620 0.535) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.540 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.080 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.620 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -10.160 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -10.160 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.700 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -12.700 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -15.240 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -15.240 2.54) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 8.890 1.02) (size 4.200 4.200) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -24.130 1.02) (size 4.200 4.200) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 09185147904.stp
    (at (xyz 0.20669291338583 0.11732283539659 -0.082677161599707))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
