(module "1000-SERIES(SPDT)" (layer F.Cu)
  (descr "1000-Series(SPDT)")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at -0.383 -0.013) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.383 -0.013) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1000-SERIES(SPDT)" (at -0.383 -0.013) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 4.7) (size 2.48 2.48) (drill 1.68) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.48 2.48) (drill 1.68) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -4.7) (size 2.48 2.48) (drill 1.68) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1101M2S3CQE2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
