(module "100SP1T1B4M2QE" (layer F.Cu)
  (descr "100SP1T1B4M2QE")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "100SP1T1B4M2QE" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.700 -0) (size 2.7750000000000004 2.7750000000000004) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.7750000000000004 2.7750000000000004) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.700 -0) (size 2.7750000000000004 2.7750000000000004) (drill 1.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 100SP1T1B4M2QE.stp
    (at (xyz 0 0 0.38976376450907))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
