(module "1017492" (layer F.Cu)
  (descr "1017492")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "1017492" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 8.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 8.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.16 8.7) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1017492.stp
    (at (xyz -0.11692913498465 -0.56102362204724 0.019685039370079))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
