(module easyeda2kicad:R-6_BD8.9-L8.9-P12.90-D1.3-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value R-6_BD8.9-L8.9-P12.90-D1.3-RD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -6.55 0.00 180.00) (size 2.60 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 6.55 0.00 180.00) (size 2.60 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/10A10/10A10.3dshapes/R-6_BD8.9-L8.9-P13.1-D1.3-RD.wrl"
		(offset (xyz 0.050 -0.000 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)