(module "118259105" (layer F.Cu)
  (descr "1-1825910-5-2")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at -2.250 3.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.250 3.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "118259105" (at -2.250 3.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.540 1.540) (drill 0.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 6.5) (size 1.540 1.540) (drill 0.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.500 -0) (size 1.540 1.540) (drill 0.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.500 6.5) (size 1.540 1.540) (drill 0.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1-1825910-5.stp
    (at (xyz -0.078740157480315 -0.13149605961297 0.32244092836155))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
