(module "121294582" (layer F.Cu)
  (descr "1-2129458-2-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 2.425 6.188) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.425 6.188) (layer F.Fab))
  (fp_text value "121294582" (at 2.425 6.188) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.750 2.750) (drill 2.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.425 0.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.34) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.850 -0) (size 2.750 2.750) (drill 2.07) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G1 thru_hole circle (at -3.850 1.25) (size 2.490 2.490) (drill 1.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G2 thru_hole circle (at -5.025 7.75) (size 3.825 3.825) (drill 2.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G3 thru_hole circle (at 9.875 7.75) (size 3.825 3.825) (drill 2.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad G4 thru_hole circle (at 8.700 1.25) (size 2.490 2.490) (drill 1.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1-2129458-2.stp
    (at (xyz 0.09527559355488 -0.53385828423688 0.11968503786823))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
