(module "128340214" (layer F.Cu)
  (descr "1-2834021-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 6.000 -6) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.000 -6) (layer F.Fab))
  (fp_text value "128340214" (at 6.000 -6) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.500 -4.7) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.000 -9.7) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.500 -4.7) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.000 -9.7) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1-2834021-4.stp
    (at (xyz 0.21653543307087 -0.0047244093432201 -0.044094488376708))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
