(module 1331710000 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 6.7183 4.1021) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_1331710000 (at 6.7183 4.1021) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 8.2042) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.0038 0) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.0038 8.2042) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.0076 0) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.0076 8.2042) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask))
)
