(module "14735654" (layer F.Cu)
  (descr "1473565-4-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -1.85) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -1.85) (layer F.Fab))
  (fp_text value "14735654" (at 0.000 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.600 1.600) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -2) (size 1.600 1.600) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 -4) (size 1.600 1.600) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -6) (size 1.600 1.600) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 2) (size 1.600 1.600) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -8) (size 1.600 1.600) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1473565-4.stp
    (at (xyz -0.0023622046716101 0.11614173416078 0.45669292840432))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
